Изолирующий портативный аппарат PROX S25 (ПДУ-5К) (далее – аппарат) должен быть
предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица и головы человека от
воздействия вредных газообразных, парообразных веществ и аэрозолей, в том числе- от
сероводорода и аммиака:
- при эвакуации из зоны поражения при техногенных авариях (в том числе – пожарах)
- при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной для дыхания атмосфере, в том
числе при пониженном содержании кислорода или при его отсутствии на транспорте, в химической, металлургической, нефтегазовой промышленности и т. д.
Аппарат должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.272.
Комплектность:                       
-	изолирующий портативный аппарат;
-            герметичный пакет;
-	руководство по эксплуатации (1 на упаковку);
-	паспорт (1 на партию);
-	сумка для хранения и ношения устройства. 
В рабочую часть самоспасателя должно входить: 
-	капюшон с полумаской и смотровым окном, 
-	регенеративный патрон с ампулой пусковой и кожухом;
-	дыхательный мешок;
-            ремни оголовья.
Технические характеристики:
Время защитного действия аппарата, соответствующей нагрузке средней тяжести – не менее 25 мин.
Время защитного действия в состоянии покоя и ожидания помощи, мин, не менее 75 мин.
Коэффициент защиты должен быть не менее 2×103;
Сопротивление при нагрузке средней тяжести должно быть:
на вдохе не более 800 Па; 
на выдохе – не более 900 Па;
Максимальное значение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не должно превышать 3,0 %.
Температура вдыхаемой ГДС на номинальном режиме должна быть не более 50 ºС. 
Время надевания и приведения аппарата в действие должно быть не более 15 с.
Масса рабочей части аппарата должна быть не более 1,3 кг.
Гарантийный срок хранения аппарата должен быть не менее 5,5 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 5,0 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.



Требования стойкости к внешним воздействиям
Устройство должно быть рассчитано на применение при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С.
Аппарат должен выдерживать вибрационные нагрузки с частотой от 50 до 60 Гц и ускорением 5g в течение 1 ч.
Аппарат должен быть стойким к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол.
Требования к капюшону устройства:
Капюшон должен иметь один универсальный размер. Герметичность капюшона должна обеспечивается: латексным обтюратором на шее и наличием полумаски. Капюшон должен предусматривать возможность применения устройства лицами, имеющие бороду, усы, очки.
Капюшон должен полностью закрывать голову человека.
Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения, не вызывать болевых ощущений и наминов в мягких тканях лица, шеи и головы человека в течение времени защитного действия аппарата.
Капюшон не должен ограничивать подвижность головы и шеи пользователя при использовании аппарата.
Капюшон должен позволять ведение переговоров между людьми, использующими аппарат.
Материалы, применяемые для изготовления аппарата и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, должны не оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека. 
Требования к органам управления
Все органы управления аппарата (кнопки и др.) должны быть удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.
Регенеративный патрон должен запускаться нажатием на кнопку запуска.
Требования к упаковке 
Устройство должно быть упаковано в герметичный пакет и помещено в сумку, из прочного материала с жестким корпусом. 
Сумка должна иметь ремень для ношения аппарата через плечо, который при необходимости можно сложить в ручку сумки и застегнуть на липучку, а сумку прикрепить на поясной ремень. 
На сумке должно быть предусмотрено прозрачное «окно» для вставки персональных данных пользователя.
На сумке должна быть нанесена пиктограмма по включению пользователя в изделие.
Сумка должна быть опечатана (опломбирована) для предотвращения несанкционированного вскрытия.

Маркировка и пломбирование
На сумке аппарата должна быть нанесена маркировка изделия, содержащая следующие данные и информацию:
– надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»;
– наименование, обозначение изделия и номер технических условий, в соответствии с которыми изготовлено изделие;
– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
–обозначение технического регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 019/2011), а также межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.272;
– наименование страны-изготовителя;
– наименование предприятия-изготовителя;
– время защитного действия аппарата;
– ограничения по использованию для пользователей;
– коэффициент защиты;
– сопротивление дыханию на вдохе/выдохе;
– минимальная температура срабатывания регенеративного патрона;
– номер партии, номер изделия;
– дата изготовления (год и месяц);
– гарантийный срок хранения;
– гарантийный срок эксплуатации;
– рабочий диапазон температур использования аппарата;
– пиктограмма: «См. руководство по эксплуатации».
На рабочей части, нанесена следующая маркировка:
– наименование, обозначение изделия и номер технических условий, в соответствии с которыми изготовлено изделие;
– наименование страны-изготовителя;
– наименование предприятия-изготовителя;
– номер партии, номер изделия;
– дата изготовления (год и месяц).
Индивидуальная упаковка аппарата должна быть опломбирована пломбой предприятия-изготовителя.

