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	Противогазовый фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой
 эффективности).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.235-2019.
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на донышко фильтра несмываемой краской.
	



	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.



image1.png




