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Сумка унифицированная для промышленных противогазов
Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующих противогазов с панорамными лицевыми частями и шлем-масками. 
Размер 290х200х110 мм.
[bookmark: _GoBack]Сумка изготовлена из синего х/б материала, не накапливающего статического электричества, с защитой от нефти, нефтепродуктов, масел, жиров, растворов кислот и щелочей.
Конструкция сумки предусматривает наличие дополнительного кармана на торцевой части и отделения для фильтра внутри, а также отверстия и деревянных брусков в дне сумки.
Застегивание клапана сумки осуществляется на застёжку «липучку», а поясная лента выполнена на карабинном креплении с пряжкой для регулировки длинны.
На боковой части, под клапаном имеется световозвращающая полоса.
Плечевой ремень шириной 50 мм выполнен с двумя пряжками для регулировки длины.
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