Требования к СИЗОД
	Наименование
	ГОСТ, ТУ
	Технические требования

	Маска широкопанорамная универсального размера МАГ-4
	ТР ТС 019/2011,
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Предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. 
Состоит из панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха и оголовья.
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75;
- угол обзора не менее 79%;
- масса не более 650 грамм.
- имеет один универсальный размер.
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