ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Закупаемый товар: регенеративный патрон РП-2 (ТУ Г-10-1043-71).
Эквиваленты (аналоги) не допускаются, так как приобретаемые регенеративные патроны являются запасными частями для оборудования (регенеративная установка РУ-150/6 ТУ Г-10-1041-71) защитного сооружения гражданской обороны заказчика, техническая документация которого предусматривает установку регенеративных патронов РП-2 (ТУ Г-10-1043-71) без возможности их замены на эквиваленты (аналоги) (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ). Закупка проводится без дополнительных работ по изменению технической документации оборудования (регенеративная установка РУ-150/6 ТУ Г-10-1041-71) защитного сооружения гражданской обороны.
Количество товара: ___ шт.
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Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки регенеративных патронов РП-2 ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка регенеративных патронов РП-2 должны быть осуществлены отделом изготовителя, ответственным за технический контроль. Указанный тип приемки и контроля качества характерен для приобретаемых регенеративных патронов РП-2, без прохождения указанной приемки и контроля качества регенеративные патроны РП-2 не поставляются.

Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным  характеристикам
Регенеративные патроны РП-2 (далее – регенеративный патрон) должны быть предназначены для использования в регенеративных установках РУ-150/6 ТУ Г-10-1041-71 в качестве поглотителя диоксида углерода (СО2) из воздуха и обогащения его кислородом. 
Соответствие требованиям ТУ Г-10-1043-71.
Масса регенеративного патрона – не более 80 кг.
Номинальный объемный расход воздуха через регенеративный патрон – не менее 50 м3/ч.
Сопротивление регенеративного патрона постоянному потоку воздуха – не более 100 Па.
Срок хранения регенеративных патронов от изготовителя со дня изготовления – не менее 10 лет.

Требования к упаковке
Регенеративные патроны должны быть переданы заказчику в упаковке изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые регенеративные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Регенеративные патроны должны быть изготовлены не ранее 2021 года.
Партия регенеративных патронов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на партию. 
2. Паспорт или формуляр на регенеративный патрон заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на партию.

