Требования к СИЗОД
	Наименование
	ГОСТ, ТУ
	Технические требования

	Маска широкопанорамная универсального размера МАГ-3Л
	ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.293-2015 категория 3, ТУ 2568-455-05795731-2010
	[image: картинка Лицевая часть МАГ-3Л ]
Предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска должна обеспечивать подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. В соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015 имеет категорию 3.
Состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, двойного клапана выдоха и переговорного устройства, подмасочника с клапанами вдоха и пятиточечного оголовья.
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75 с расположением резьбового узла слева;
- угол обзора не менее 79%;
- масса не более 700 грамм.
- имеет один универсальный размер.
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