
Портативное дыхательное устройство ПДУ-5П (далее – устройство) должно быть предназначено для защиты персонала промышленных предприятий от опасных и вредных химических веществ (в том числе – сероводорода и аммиака), а также при недостаточном содержании для дыхания кислорода в атмосфере (или при полном его отсутствии) при экстренной эвакуации из зоны поражения при техногенных авариях (в том числе – пожарах) на транспорте, в химической, металлургической, нефтегазовой промышленности и т. д.
Устройство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.292-2015.
Комплектность:                       
-	портативное дыхательное устройство;
-	руководство по эксплуатации (1 на упаковку);
-	паспорт (1 на партию);
-	футляр с системой крепления для хранения и ношения устройства. 
В рабочую часть самоспасателя должно входить: 
-	капюшон с полумаской и смотровым окном, 
-	регенеративный патрон с ампулой пусковой;
-	дыхательный мешок;
-          ремни оголовья.
Технические характеристики:
Время защитного действия устройства, соответствующей нагрузке средней тяжести - не менее 20 мин.
Время защитного действия в состоянии покоя и ожидания помощи, мин, не менее 70 мин.
Коэффициент защиты должен быть не менее 2×103;
Сопротивление при нагрузке средней тяжести должно быть:
на вдохе не более 800 Па; 
на выдохе – не более 900 Па;
Максимальное значение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не должно превышать 3,0 %.
Температура вдыхаемой ГДС на номинальном режиме должна быть не более 50 ºС. 
Время надевания и приведения аппарата в действие должно быть не более 15 с.
Масса рабочей части должна быть не более 1,3 кг.
Гарантийный срок хранения устройства должен быть не менее 5,5 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 5,0 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.


Требования стойкости к внешним воздействиям
Устройство должно быть рассчитано на применение при температуре окружающей среды от минус 35 °С до плюс 60 °С.
Требования к капюшону устройства:
Капюшон должен иметь один универсальный размер. Герметичность капюшона должна обеспечивается: латексным обтюратором на шее и наличием полумаски. Капюшон должен предусматривать возможность применения устройства лицами, имеющие бороду, усы, очки.
Капюшон должен полностью закрывать голову человека.
Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения, не вызывать болевых ощущений и наминов в мягких тканях лица, шеи и головы человека в течение времени защитного действия аппарата.
Капюшон не должен ограничивать подвижность головы и шеи пользователя при использовании аппарата.
Капюшон должен позволять ведение переговоров между людьми, использующими аппарат.
Материалы, применяемые для изготовления аппарата и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, должны не оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека. 
Требования к органам управления
Все органы управления устройства (кнопки и др.) должны быть удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.
Регенеративный патрон должен запускаться нажатием на кнопку запуска.
Требования к упаковке 
Устройство должно упаковываться в пластмассовый футляр, имеющий ребра жесткости, предохраняющие целостность футляра при ударе о твердую поверхность, а также при падении изделия предохраняя его от разрушения, трещин и защищая рабочую часть изделия.
Футляр должен иметь эргономичные системы крепления ремней с демпфером (смягчающая накладка на плечо) и биркой под персональные данные пользователя.
На футляре должна быть нанесена пиктограмма по включению пользователя в изделие.
Футляр должен быть опечатан (опломбирован) для предотвращения несанкционированного вскрытия.
Футляр устройства должен быть оснащен индикатором герметичности, позволяющим визуальным осмотром контролировать герметичность изделия в процессе его повседневной эксплуатации. В герметичном изделии индикатор должен иметь синий цвет, при разгерметизации изделия – цвет должен изменяться на розовый.
Маркировка и пломбирование
На футляр устройства должна быть нанесена маркировка изделия, содержащая следующие данные и информацию:
– надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»;
– наименование, обозначение изделия и номер технических условий, в соответствии с которыми изготовлено изделие;
– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
– обозначение технического регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 019/2011), а также межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.292;
– товарные знаки, наименование предприятия-изготовителя и юридический адрес;
– наименование страны-изготовителя;
– время защитного действия аппарата;
– вид лицевой части;
– ограничения по использованию для пользователей;
– коэффициент защиты;
– сопротивление дыханию на вдохе/выдохе;
– минимальная температура срабатывания регенеративного патрона;
– номер партии, номер изделия;
– дата изготовления (год и месяц);
– гарантийный срок хранения;
– гарантийный срок эксплуатации;
– рабочий диапазон температур использования устройства;
– пиктограммы по правилам пользования;
– пиктограмма: «См. руководство по эксплуатации».
[bookmark: _GoBack]На рабочей части, нанесена следующая маркировка:
– сокращенное наименование изделия;
– номер партии, номер изделия;
– дата изготовления (год и месяц).
Индивидуальная упаковка аппарата должна быть опломбирована пломбой предприятия-изготовителя.
