Техописание маски UNIX 6100 с химстойким покрытием обезличенное
Панорамная маска категории 2 с покрытием, препятствующим химическому и механическому повреждению поверхности стекла изнутри и снаружи в комплекте с фильтрами обеспечивает эффективную защиту лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, обеспечивая максимальный комфорт в тяжелых условиях труда в течение длительных периодов времени.
Маска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированых, в зависимости от индивидуальных потребностей.
Характеристики:
· три размера – 1, 2, 3 рост;
· низкий профиль (сочетание с защитными касками);
· стекло с покрытием, препятствующим химическому и механическому повреждению поверхности стекла изнутри и снаружи.

Состав:

· стекло-корпус с покрытием, препятствующим химическому и механическому повреждению поверхности стекла изнутри и снаружи;
· оголовье с четырьмя точками крепления; 
· силиконовый обтюратор – уплотнитель;
· силиконовый подмасочник;
· байонетная система присоединения фильтров; 
· клапанная коробка;
· мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);
· съемный защитный экран;
· защитная пленка (дополнительно).
· шейная тканевая тесьма для переноски.

Технические характеристики:
· Начальное сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин, Па, не более – 155.
· Начальное сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин Па, не более – 150.
· Коэффициент подсоса под лицевую часть (%) – не более 0,03
· Площадь зрения (%) – не менее 90
· Масса, г, не более – 480.


Дополнительные подтверждения испытаний масок на повышенную прочность стекол (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6), устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9Дж)) (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2), сопротивление поверхности защитного стекла маски разрушению мелкими частицами (гост 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.1)

· Съемный защитный экран с выдохом вниз исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность, защищает мембранный узел и лепесток клапана выдоха, а также позволяет производить гигиеническую чистку клапана.
· Маска не раздражает лицо и обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
· В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:

- оголовье в сборе с пряжками для маски;
- экран защитный для маски;
- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;
- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;
- лепестки клапана вдоха на маске:
- лепесток клапана выдоха.

· Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.


