Приложение №__ 
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки
(поставка средств индивидуальной защиты)

1. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	ОКПД 2
	Наименование товара 
	Ед. изм.

	Кол-во

	1
	32.99.11.199 - Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
	Самоспасатель фильтрующий используемый при пожарах 

	штука
	 




	[bookmark: _Hlk111198835]№ п/п
	Наименование показателя и/или характеристики 
	Единица измерения
	Значение показателя и/или характеристики, требуемые Заказчиком

	1
	Тип
	-
	фильтрующий

	2
	Время защитного действия при концентрациях и массовых долях опасных химических веществ установленных в ГОСТ Р 53261  
	мин
	≥15

	3
	Масса рабочей части 
	кг
	≤ 1,0

	4
	Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения. (с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов))
	лет
	≥ (6)

	5
	Предназначен для использования взрослыми и детьми старше 12 лет
	-
	соответствие

	6
	Комплектность 

	6.1
	Рабочая часть 
	-
	наличие

	6.2
	Герметичная упаковка
	-
	наличие

	6.3
	Руководство по эксплуатации
	-
	наличие

	6.4
	Паспорт
	-
	наличие

	6.5
	Сумка
	-
	наличие

	7. В рабочую часть самоспасателя входит:

	7.1
	Капюшон со смотровым окном 
	-
	наличие

	7.2
	Комбинированный фильтр 
	-
	наличие






	1.1
	- требования к качеству поставляемого товара

	
	 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки

	1.2
	- требование к безопасности поставляемого товара

	
	Фильтрующий самоспасатель должен быть разработан и изготовлен таким
образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к
эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый
уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;
отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести
к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека
от опасностей, возникающих при применении фильтрующего самоспасателя.

	1.3
	- требования к упаковке поставляемого товара 

	
	Фильтрующие самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или
упаковке. Фильтрующие самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы
способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных
условиях хранения и транспортирования.

	1.4
	- требования к сопроводительным документам

	
	- Партия фильтрующих самоспасателей должна сопровождаться заверенной
поставщиком копией сертификата соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТР ТС 019/2011.




